**Załącznik nr 3 do SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość ulica, nr lokalu |  |
| Nr telefonu:  |  |
| Nr faksu: |  |
| E-mail: |  |
| REGON: |  |
| NIP:  |  |

**Państwowy Instytut Geologiczny –**

**Państwowy Instytut Badawczy**

**00-975 Warszawa**

**ul. Rakowiecka 4**

**O F E R T A**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. NZP-240-23/2019 na:

|  |
| --- |
| **Wykonanie jednokrotnego opróbowania 430 punktów badawczych sieci monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2019 roku na obszarze wybranych jednolitych części wód podziemnych. (sygn. postępowania: NZP-240-23/2019)** |

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)*

* + - 1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
* w zakresie części 1 zamówienia (*rejon A - 203 punkty*) za cenę: brutto ………………..złotych (słownie:…………… …………..), w tym ustala się cenę brutto (wykonania kontroli technicznej, pompowania oczyszczającego i parametrycznego wraz z pracami towarzyszącymi, w tym w szczególności z pobraniem próbek wody i wraz z pracami towarzyszącymi,) w 1 punkcie badawczym w kwocie: ………………..zł brutto (słownie:…………………………………. brutto)
* w zakresie części 2 zamówienia (*rejon B - 227 punktów*) za cenę: brutto …………………….. złotych (słownie:…………………………..), w tym ustala się cenę brutto (wykonania kontroli technicznej, pompowania oczyszczającego i parametrycznego wraz z pracami towarzyszącymi, w tym w szczególności z pobraniem próbek wody i wraz z pracami towarzyszącymi,) w 1 punkcie badawczym w kwocie: ............... zł brutto (słownie:…………………………………. brutto)
	+ - 1. Oświadczamy, że:
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie **od dnia podpisania umowy do 25 września 2019 roku, wraz z przekazaniem dokumentacji do 09.10.2019 r.**Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z postanowieniami umowy, oraz ze zmianami oraz wyjaśnieniami treści SIWZ  oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego, dokładając najwyższej staranności.
2. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. zamówienie wykonamy samodzielnie\***/** Część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom

|  |  |
| --- | --- |
| *Firma, adres podwykonawcy* | *Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy* |
|  |  |
|  |  |

*\*niepotrzebne skreślić*

1. Jesteśmy/nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[1]](#footnote-1).
2. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,)* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
4. Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  |
|  |  |
|  |  |

1. Dokumenty zawarte na stronach od .........................do ......................... zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy).

**Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być udostępniane, musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

1. Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko  |  |
| Instytucja  |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

1. Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
	1. ……………………………
	2. ……………………………
	3. ……………………………
	4. ……………………………

*\*odpowiednio skreślić albo wypełnić*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |

**Załącznik nr 3.1 do SIWZ**

*(należy wypełnić dla tej części na którą składana jest oferta)*

**FORMULARZ CENOWY**

**( Część 1: Rejon A)**

Składając w imieniu ofertę w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie ul. Rakowiecka 4 na **wykonanie jednokrotnego opróbowania 203 punktów badawczych sieci monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2019 roku na obszarze wybranych jednolitych części wód podziemnych – rejon A**, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

**Część 1: Rejon A**

| **Lp.** | **Zakres prac (czynności) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ** | **Liczba punktów/ próbek** | **Cena jednostkowa brutto PLN** | **Wartość****brutto PLN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Odnalezienie otworu w terenie, lokalizacja punktu GPS, uzgodnienie warunków prowadzenia prac z właścicielem otworu, w tym możliwości odprowadzenia wody z pompowania oczyszczającego oraz potwierdzenie zgody na prowadzenie prac wymienionych poniżej (w przypadku braku zgody Zamawiający zastrzega sobie okres 48 godzin w dniach roboczych na dokonanie niezbędnych uzgodnień, licząc od uzyskania takiej informacji od Wykonawcy) | 203 |  |  |
| **2** | Udostępnienie otworu do prowadzenia prac, demontaż zagłowiczenia studni, pomiar poziomu zwierciadła wody i głębokości otworu, montaż trójnogu z wyciągarką, opuszczenie pompy głębinowej na odpowiednią głębokość | 203 |  |  |
| **3 i 4** | Inne prace, zależne od stanu i wyposażenia punktu, umożliwiające wykonanie pompowania oczyszczającego w tym: wykonanie otworu w głowicy lub huczku ø 100 mm z wykonaniem adaptacji standardowej (głowiczka ø 100 mm z mufką ø 40 mm z korkiem) do zapuszczenia pompy głębinowej przewoźnej, demontaż nieczynnej pompy głębinowej z rurami tłocznymi, demontaż z otworu starych rur ssących, przesunięcie niesprawnej pompy głębinowej celem zapuszczenia pompy przenośnej, inne prace konieczne do udostępnienia otworu dla wykonania pompowania oczyszczającego. (Wykonawca powinien na miejscu zapoznać się z aktualnym stanem technicznym otworu oraz zakresem niezbędnych prac).W 71 punktach sieci obserwacyjno-badawczej PSH, zaznaczonych w załączniku 1, zainstalowane są urządzenia do automatycznych pomiarów zwierciadła i temperatury wód podziemnych. W przypadku tych punktów konieczny jest demontaż automatycznej sondy pomiarowej (lub zestawu pomiarowego) z otworu oraz jej powtórny montaż. Prace te wymagają zachowania szczególnej ostrożności i należy je prowadzić zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z prac wykonanych w punktach z zainstalowanymi urządzeniami automatycznymi, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego, każdorazowo przy przekazywaniu próbek wody podziemnej do LCH PIG-PIB wraz z „WYKAZEM PRÓBEK” – formularz F-03.W przypadku nieprawidłowego montażu sondy pomiarowej w otworze po wykonaniu prac, Wykonawca zobowiązany jest do jej powtórnego, prawidłowego montażu w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego faktu. W takim przypadku montaż urządzenia uznaje się za poprawny po porównaniu pomiarów automatycznych z manualnymi i zostanie potwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia sondy pomiarowej Wykonawca prac zobowiązany jest do jej wymiany na własny koszt w terminie do 4 tygodni od chwili stwierdzenia uszkodzenia | 71 |  |  |
| **5** | Wykonanie pompowania oczyszczającego otworu z wydajnością dostosowaną do parametrów danego otworu, wypompowaniem minimum 3 objętości wody stagnującej w otworze i stabilizacją pomiarów terenowych parametrów fizykochemicznych, konieczność odprowadzenia wody z pompowania poza strefę leja depresyjnego | 203 |  |  |
| **6** | Demontaż sprzętu po wykonaniu prac, montaż zagłowiczenia otworu, zabezpieczenie otworu | 203 |  |  |
| **7** | Wykonanie pomiarów terenowych przy użyciu celi przepływowej po przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego: temperatury wody, odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, tlenu rozpuszczonego (aparatura pomiarowa powinna być sprawdzana/kalibrowana, przez Wykonawcę, przed każdym pomiarem) | 203 (próbki podstawowe) +17 (próbki dublowane) |  |  |
| **8** | Pobranie próbek wody do dostarczonych przez Zamawiającego pojemników jednorazowych na oznaczenie wskaźników fizykochemicznych – próbka anionowa, kationowa, Hg, TOC, C). Próbki te muszą być stale przechowane w stanie schłodzonym i dostarczenie ich do Laboratorium Chemicznego PIG–PIB w Warszawie w terminie maksimum 3 dni (72h) od daty pobrania całego kompletu: próbek A (anionowych), K (kationowych), rtęć (Hg), T (TOC) oraz cyjanki (C) | 203 |  |  |
| **9** | Sporządzenie dokumentacji pobrania próbki wody (w wersji papierowej i elektronicznej), wypełnienie kart opróbowania i kart informacyjnych z danymi do oceny stanu jcwpd, wykonanie dokumentacji fotograficznej przeprowadzonych prac (w wersji elektronicznej) sporządzenie syntetycznego wykazu opróbowanych punktów (w wersji elektronicznej) – wzory formularzy dostarczy Zamawiający, sporządzenie wykazu przekazania próbek do Laboratorium Chemicznego PIG-PIB | 1 |  |  |
| **10a** | Pobranie próbek kontrolnych dublowanych w ramach kontroli jakości oznaczeń terenowych i laboratoryjnych:17 próbek dublujących próbki na oznaczenia w tzw. zakresie podstawowym do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego | 17 |  |  |
| **10b** | Pobranie próbek kontrolnych zerowych w ramach kontroli jakości oznaczeń terenowych i laboratoryjnych:7 zestawów próbek zerowych – na zestaw próbek zerowych składają się próbki zerowe terenowe (ZSK – zerówka sączona w terenie na oznaczenia metali, ZA – zerówka na oznaczenia fizyczno-chemiczne, ZSC – zerówka sączona w terenie na oznaczenia cyjanków, ZST – zerówka sączona w terenie na oznaczenia TOC) i próbki zerowe transportowe (ZTK – zerówka transportowa na oznaczenia metali, ZTA – zerówka transportowa na oznaczenia fizyczno-chemiczne, ZTC – zerówka transportowa na oznaczenia cyjanków, ZTT – zerówka transportowa na oznaczenia TOC) do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego | 7 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

**FORMULARZ CENOWY**

**( Część 2: Rejon B)**

Składając w imieniu ofertę w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie ul. Rakowiecka 4 na **wykonanie jednokrotnego opróbowania 227 punktów badawczych sieci monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2019 roku na obszarze wybranych jednolitych części wód podziemnych – rejon B**, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

**Część 2: Rejon B**

| **Lp.** | **Zakres prac (czynności) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ** | **Liczba punktów/ próbek** | **Cena jednostkowa brutto PLN** | **Wartość****brutto PLN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Odnalezienie otworu w terenie, lokalizacja punktu GPS, uzgodnienie warunków prowadzenia prac z właścicielem otworu, w tym możliwości odprowadzenia wody z pompowania oczyszczającego oraz potwierdzenie zgody na prowadzenie prac wymienionych poniżej (w przypadku braku zgody Zamawiający zastrzega sobie okres 48 godzin w dniach roboczych na dokonanie niezbędnych uzgodnień, licząc od uzyskania takiej informacji od Wykonawcy) | 227 |  |  |
| **2** | Udostępnienie otworu do prowadzenia prac, demontaż zagłowiczenia studni, pomiar poziomu zwierciadła wody i głębokości otworu, montaż trójnogu z wyciągarką, opuszczenie pompy głębinowej na odpowiednią głębokość | 227 |  |  |
| **3 i 4** | Inne prace, zależne od stanu i wyposażenia punktu, umożliwiające wykonanie pompowania oczyszczającego w tym: wykonanie otworu w głowicy lub huczku ø 100 mm z wykonaniem adaptacji standardowej (głowiczka ø 100 mm z mufką ø 40 mm z korkiem) do zapuszczenia pompy głębinowej przewoźnej, demontaż nieczynnej pompy głębinowej z rurami tłocznymi, demontaż z otworu starych rur ssących, przesunięcie niesprawnej pompy głębinowej celem zapuszczenia pompy przenośnej, inne prace konieczne do udostępnienia otworu dla wykonania pompowania oczyszczającego. (Wykonawca powinien na miejscu zapoznać się z aktualnym stanem technicznym otworu oraz zakresem niezbędnych prac).W 98 punktach sieci obserwacyjno-badawczej PSH, zaznaczonych w załączniku 1, zainstalowane są urządzenia do automatycznych pomiarów zwierciadła i temperatury wód podziemnych. W przypadku tych punktów konieczny jest demontaż automatycznej sondy pomiarowej (lub zestawu pomiarowego) z otworu oraz jej powtórny montaż. Prace te wymagają zachowania szczególnej ostrożności i należy je prowadzić zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z prac wykonanych w punktach z zainstalowanymi urządzeniami automatycznymi, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego, każdorazowo przy przekazywaniu próbek wody podziemnej do LCH PIG-PIB wraz z „WYKAZEM PRÓBEK” – formularz F-03.W przypadku nieprawidłowego montażu sondy pomiarowej w otworze po wykonaniu prac, Wykonawca zobowiązany jest do jej powtórnego, prawidłowego montażu w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego faktu. W takim przypadku montaż urządzenia uznaje się za poprawny po porównaniu pomiarów automatycznych z manualnymi i zostanie potwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia sondy pomiarowej Wykonawca prac zobowiązany jest do jej wymiany na własny koszt w terminie do 4 tygodni od chwili stwierdzenia uszkodzenia | 98 |  |  |
| **5** | Wykonanie pompowania oczyszczającego otworu z wydajnością dostosowaną do parametrów danego otworu, wypompowaniem minimum 3 objętości wody stagnującej w otworze i stabilizacją pomiarów terenowych parametrów fizykochemicznych, konieczność odprowadzenia wody z pompowania poza strefę leja depresyjnego | 227 |  |  |
| **6** | Demontaż sprzętu po wykonaniu prac, montaż zagłowiczenia otworu, zabezpieczenie otworu | 227 |  |  |
| **7** | Wykonanie pomiarów terenowych przy użyciu celi przepływowej po przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego: temperatury wody, odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, tlenu rozpuszczonego (aparatura pomiarowa powinna być sprawdzana/kalibrowana, przez Wykonawcę, przed każdym pomiarem) | 227 (próbki podstawowe) +19 (próbki dublowane) |  |  |
| **8** | Pobranie próbek wody do dostarczonych przez Zamawiającego pojemników jednorazowych na oznaczenie wskaźników fizykochemicznych – próbka anionowa, kationowa, Hg, TOC, C). Próbki te muszą być stale przechowane w stanie schłodzonym i dostarczenie ich do Laboratorium Chemicznego PIG–PIB w Warszawie w terminie maksimum 3 dni (72h) od daty pobrania całego kompletu: próbek A (anionowych), K (kationowych), rtęć (Hg), T (TOC) oraz cyjanki (C) | 227 |  |  |
| **9** | Sporządzenie dokumentacji pobrania próbki wody (w wersji papierowej i elektronicznej), wypełnienie kart opróbowania i kart informacyjnych z danymi do oceny stanu jcwpd, wykonanie dokumentacji fotograficznej przeprowadzonych prac (w wersji elektronicznej) sporządzenie syntetycznego wykazu opróbowanych punktów (w wersji elektronicznej) – wzory formularzy dostarczy Zamawiający, sporządzenie wykazu przekazania próbek do Laboratorium Chemicznego PIG-PIB | 1 |  |  |
| **10a** | Pobranie próbek kontrolnych dublowanych w ramach kontroli jakości oznaczeń terenowych i laboratoryjnych:19 próbek dublujących próbki na oznaczenia w tzw. zakresie podstawowym do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego | 19 |  |  |
| **10b** | Pobranie próbek kontrolnych zerowych w ramach kontroli jakości oznaczeń terenowych i laboratoryjnych:8 zestawów próbek zerowych – na zestaw próbek zerowych składają się próbki zerowe terenowe (ZSK – zerówka sączona w terenie na oznaczenia metali, ZA – zerówka na oznaczenia fizyczno-chemiczne, ZSC – zerówka sączona w terenie na oznaczenia cyjanków, ZST – zerówka sączona w terenie na oznaczenia TOC) i próbki zerowe transportowe (ZTK – zerówka transportowa na oznaczenia metali, ZTA – zerówka transportowa na oznaczenia fizyczno-chemiczne, ZTC – zerówka transportowa na oznaczenia cyjanków, ZTT – zerówka transportowa na oznaczenia TOC) do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego | 8 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
|  |  |  |  |

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 *(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na **wykonanie jednokrotnego opróbowania 430 punktów badawczych sieci monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2019 roku na obszarze wybranych jednolitych części wód podziemnych. (sygn. postępowania: NZP-240-23/2019)** spełniamy warunki o których mowa w pkt 7.2 SIWZ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
|  |  |  |  |

**II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW\***:

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 7.2 SIWZ*,* polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………….……………………………………..……………….., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
|  |  |  |  |

\* wypełnić i załączyć do oferty (w przypadku nie polegania na zasobach innych podmiotów – zaleca się wpisać – nie dotyczy)

**III. OŚWIADCZENIE**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

*(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)*

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na **wykonanie jednokrotnego opróbowania 430 punktów badawczych sieci monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2019 roku na obszarze wybranych jednolitych części wód podziemnych. (sygn. postępowania: NZP-240-23/2019)** 1)\* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
|  |  |  |  |

2)\* zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………….…………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
|  |  |  |  |

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy
z wykonawców oddzielnie.

**IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA\*:**

Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
|  |  |  |  |

\* wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

...................................................................................

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

**WYKAZ USŁUG**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie jednokrotnego opróbowania 430 punktów badawczych sieci monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2019 roku na obszarze wybranych jednolitych części wód podziemnych. (sygn. postępowania: NZP-240-23/2019)**

oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące usługi zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 7.2.1 niniejszej SIWZ (w zależności od części na która składana jest oferta):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana | Przedmiot zrealizowanej usługi  | Ilość otworów | Data wykonania usługi |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
|  |  |  |  |

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

…………………………

Pieczęć wykonawcy

**WYKAZ NARZĘDZI**

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 *(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie jednokrotnego opróbowania 430 punktów badawczych sieci monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2019 roku na obszarze wybranych jednolitych części wód podziemnych. (sygn. postępowania: NZP-240-23/2019)** oświadczamy, że do realizacji zamówienia będziemy dysponować sprzętem zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 7.2.2 SIWZ, tj:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Sprzęt** | **Liczba** | **Producent / typ** | **Podstawa dysponowania** |
| 1. | Trójnóg z wyciągarką (wymóg techniczny – możliwość opuszczania pomp do 100 m p.p.t) | …. szt. |  | własny / udostępniony \* |
| 2. | Pompa głębinowa o różnych wydajnościach: 1.0–8.0 m3/godz. | …. kompletów |  | własny / udostępniony \* |
| 3. | Pompa typu MP-1 z przetwornicą do regulacji obrotów o wydajności 0,2–2,0 m3/godz. do rur o średnicy 2 cale | …. kompletów |  | własny / udostępniony \* |
| 4. | Pompa spalinowa odśrodkowa z możliwością regulacji obrotów, wydajności od 0,25–6,0 m3/godz | …. szt. |  | własny / udostępniony \* |
| 5. | Pompka akumulatorowa 12 V – minimum 3 komplety w tym jeden 3 stopniowy, do rur 1,5 cala, | …. kompletów |  | własny / udostępniony \* |
| 6. | Generator prądu 3.0 kW | …. szt. |  | własny / udostępniony \* |
| 7. | Sprzętem do terenowych oznaczeń parametrów fizykochemicznych: termometr, pehametr, konduktometr, tlenomierz | …. kompletów |  | własny / udostępniony \* |
| 8. | Cele przepływowymi | …. szt. |  | własny / udostępniony \* |
| 10. | Odbiornik GPS | …. szt. |  | własny / udostępniony \* |
| 11. | Zestaw do spawania i cięcia gazowego | …. kompletów |  | własny / udostępniony \* |

\*niepotrzebne skreślić

\*\* jeżeli dotyczy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
|  |  |  |  |

**Załącznik 7 do SIWZ**

**WYKAZ OSÓB**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

 *(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)*

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na **wykonanie jednokrotnego opróbowania 430 punktów badawczych sieci monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2019 roku na obszarze wybranych jednolitych części wód podziemnych. (sygn. postępowania: NZP-240-23/2019)** będziemy dysponować następującą osobą, zgodnie z warunkiem określonym w pkt 7.2.3. SIWZ:

**Dotyczy: części 1 zamówienia:**

|  |
| --- |
| Osoby skierowane do realizacji zamówienia |
| L.p. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje – należy wpisać wszystkie informacje potwierdzające spełnienie warunków postawionych w pkt. 7.2.3. SIWZ | Informacja o podstawie dysponowania |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  | własny/udostępniony\* |
| 2. |  |  | własny/udostępniony\* |
| 3. |  |  | własny/udostępniony\* |

**Dotyczy: części 2 zamówienia:**

|  |
| --- |
| Osoby skierowane do realizacji zamówienia |
| L.p. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje – należy wpisać wszystkie informacje potwierdzające spełnienie warunków postawionych w pkt. 7.2.3. SIWZ | Informacja o podstawie dysponowania |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  | własny/udostępniony\* |
| 2. |  |  | własny/udostępniony\* |
| 3. |  |  | własny/udostępniony\* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
|  |  |  |  |

Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

**Załącznik nr 8 do SIWZ**

**WYKAZ PUNKTÓW BADAWCZYCH**

1. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwamii które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. [↑](#footnote-ref-1)