**Załącznik nr 3 do SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| Dane Wykonawcy / Wykonawców  występujących wspólnie |  |
| Adres Wykonawcy:  kod, miejscowość, ulica, nr lokalu |  |
| Nr telefonu: |  |
| E-mail: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

**Państwowy Instytut Geologiczny**

**Państwowy Instytut Badawczy**

**00-975 Warszawa**

**ul. Rakowiecka 4**

**O F E R T A**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. **NZP-240-38/2020** pn:

|  |
| --- |
| **Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego** |

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

*nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez wykonawców   
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)*

* 1. Oferujemy **wykonanie** **przedmiotu zamówienia**, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę*:*

brutto …………………………słownie:………………………………………………

wyliczoną zgodnie z Formularzem cenowym (**Załącznik nr 3.1 do SIWZ**), stanowiącym integralną część Formularza oferty.

1. Udzielamy **36 miesięcy gwarancji jakości** (od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego) na dostarczony Zamawiającemu sprzęt.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w **pkt. 4 SIWZ**.
3. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
4. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą*\*\**.
5. Oświadczamy, że:
6. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z istotnymi postanowieniami umowy, ze zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ\* oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;
7. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,)* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9. Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom*\*\**.

|  |  |
| --- | --- |
| Firma, adres podwykonawcy | Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy |
|  |  |
|  |  |

1. Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy).

***UWAGA:*** *W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa   
i nie mogą być udostępniane musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

*(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji,   
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).*

1. Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa oświadczenia  lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest  w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
|  |  |
|  |  |

1. Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
2. Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Instytucja |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

1. Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
   1. ……………………………
   2. ……………………………

*\*jeżeli dotyczy \*\*odpowiednio skreślić albo wypełnić*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy  lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób)  uprawnionej(ych) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |

**Załącznik nr 3.1 do SIWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. NZP-240-38/2020 pn:

|  |
| --- |
| **Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego** |

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

*nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)*

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot**  **Zamówienia:** | **Nazwa handlowa oferowanego**  **model/Producent:** | **Liczba sztuk** | **cena jednostkowa**  **netto (zł)** | **wartość netto**  **/kol.4xkol.5/** | **kwota podatku VAT (23%)** | **cena brutto**  **/kol.6+kol.7/** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Stacja graficzna typ 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Stacja graficzna typ 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Monitor 24” |  | 3 |  |  |  |  |

**\*Cenę „Wartość brutto” należy przenieść do Formularza „Oferta”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania  wykonawcy lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób)  uprawnionej(ych) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |

**Załącznik nr 3.2 do SIWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. NZP-240-38/2020 pn:

|  |
| --- |
| **Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego** |

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

*nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)*

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze specyfikacją wskazaną poniżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stacja graficzna typ 1** | | | | | |
| **Minimalne parametry** | | **Parametry oferowane**  **(należy dokładnie określić oferowane parametry)** | | | |
| Rodzaj | Jednoprocesorowa |  | | | |
| **Procesor** | | | | | |
| Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  | | | |
| Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniej­szy niż 14000 punktów według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net/cpu> list.php Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  | | | |
| Liczba procesorów | 1 |  | | | |
| Typ procesora | Wielordzeniowy |  | | | |
| **Pamięć operacyjna** | | | | | |
| Rozmiar pamięci | 32 GB DDR4 ECC |  | | | |
| Możliwość rozbudowy | 128 GB |  | | | |
| Napęd CD | |  | | | |
| Rodzaj (CD/DVD) | DVD +/- lub Nagrywarka DVD +/- RW |  | | | |
| Prędkość | X8 |  | | | |
| **Kontroler dysków** | | | | | |
| Rodzaj (obsługiwane standardy) | SATAIII i SSD | |  | | |
| Obsługiwane typy RAID | 1 | |  | | |
| **Dyski twarde** | | | | | |
| Ilość | 2 | |  | | |
| Łączny rozmiar | 2,5 TB | |  | | |
| Rodzaj dysków | 1x dysk 2 TB, SATA III 7200 ob./min, 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500 GB 200/120IOPs odczyt/zapis przy 4KB pliku. | |  | | |
| **Porty wejścia/wyjścia** | | | | | |
| Rodzaj/ilość | USB 2.0 /2 | |  | | |
| Rodzaj/ilość | USB 3.0 /2 | |  | | |
| ilość | dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy | |  | | |
| **Gniazda rozszerzeń** | | | | | |
| Rodzaj / ilość | PCI Express x 16 Gen 3/2,  PCI Express x 8 Gen 3/1,  minimalna ilość gniazd PCI Express - 3 | | |  | |
| Mysz | USB z funkcją przewijania - optyczna | | |  | |
| Klawiatura | USB US standard 101/102 klawisze z czytnikiem Smart Card | | |  | |
| **Karta sieciowa** | | | | | |
| Typ | Ethernet 100/1000 RJ-45 | | |  | |
| Ilość | 1 | | |  | |
| Obsługiwane funkcje | PXE, Wake on LAN, Alert on LAN | | |  | |
| Przewód |  | | |  | |
| Przewód | Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6 | | |  | |
| **Karta graficzna** | | | | | |
| Czy zintegrowana z płytą główną? | Nie | | |  | |
| Typ | Karta z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału), do zastosowań CAD, modelingu 3D i zastosowań inżynierskich, min. 5 GB GDDR5 własnej pamięci, liczba rdzeni/procesorów min 1024, 2 złącza cyfrowe DP i/lub mini DP i/lub HDMI. Karta graficzna ma obsługiwać posiadane oprogramowanie Petrel firmy Schlumberger, zgodnie z „Opisem wymaganych parametrów technicznych stacji roboczych dla oprogramowania PETREL” | | |  | |
| Ilość | 1 | | | |  |
| Ilość obsługiwanych monitorów | 4 | | | |  |
| Wspierane graficzne API | OpenGL 4.5 lub wyższe, OpenCL, DirectX 12 lub wyższe | | | |  |
| Rozdzielczość | 5K, 5120 x 2880 @ 60Hz | | | |  |
| **Karta dźwiękowa** | | | | | |
| Karta dźwiękowa | Zgodna z AC 97, HD Audio | | | |  |
| Głośniki | Głośnik wbudowany w obudowę komputera | | | |  |
| **Obudowa** | | | | | |
| Typ | Typu Tower (Micro Tower lub Mini Tower lub Midi Tower, inne) | | | |  |
| Zabezpieczenie | Obudowa w jednostce centralnej posiada czujnik otwarcia obudowy oraz zaczep (na elementach obudowy) pozwalający zabezpieczyć obudowę (za pomocą plomby/ kłódki której ramię można przełożyć przez otwory w zaczepach) przed niekontrolowanym otwarciem.  (przykładowa plomba <http://www.plomby.dacpol.com.pl/product.php?id_product=82> ) | | | |  |
| **Bezpieczeństwo i monitorowanie** | | | | | |
| Funkcje monitorowania | Zgodność z ACPI, Wake on LAN, WfM 2.0, zgodność DMI 2.0 | | | |  |
| Funkcje bezpieczeństwa | Czujnik otwarcia obudowy | | | |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowa­nia komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:  a) monitorowanie konfiguracji komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej  b) zdalną konfigurację ustawień BIOS  c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CDROM lub FDD z serwera zarządzającego  d) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 oraz DASH 1.0.0  e) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS  f) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego | | | |  |
| **Preinstalowane oprogramowanie** | | | | | |
| System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej | | | |  |
| Diagnostyka | Oprogramowanie do zarządzania i diagnostyki wyprodukowane przez producenta stacji wraz ze sterownikami | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stacja graficzna typ 2** | | | **Parametry oferowane**  **(należy dokładnie określić oferowane parametry)** | | | |
| **Minimalne parametry** | | | | | | |
| **Stacja graficzna typ 2** | **Minimalne parametry** | |  | | | |
| **Płyta główna** | | | | | | |
| Rodzaj | Jednoprocesorowa | |  | | | |
| **Procesor** | | | | | | |
| Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy | |  | | | |
| Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż **8 600** punktów według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php>. Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego | |  | | | |
| Liczba procesorów | 1 | |  | | | |
| Typ procesora | Wielordzeniowy | |  | | | |
| **Pamięć operacyjna** | | | | | | |
| Rozmiar pamięci | 16 GB DDR4 ECC | |  | | | |
| Możliwość rozbudowy | 128 GB | |  | | | |
| **Napęd CD** | | | | | | |
| Rodzaj (CD/DVD) | DVD +/- lub Nagrywarka DVD +/- RW |  | | | | |
| Prędkość | X8 |  | | | | |
| **Kontroler dysków** | | | | | | |
| Rodzaj (obsługiwane standardy) | SATAIII i SSD | | | | |  |
| Obsługiwane typy RAID | 1 | | | | |  |
| **Dyski twarde** | | | | | | |
| Ilość | 2 | | | | |  |
| Łączny rozmiar | 2,5 TB | | | | |  |
| Rodzaj dysków | 1x dysk 2 TB, SATA III 7200 ob./min, 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe  na szynie PCIe 500 GB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy | | | | |  |
| **Porty wejścia/wyjścia** | | | | | | |
| Rodzaj/ilość | USB 2.0 /2 | | | | |  |
| Rodzaj/ilość | USB 3.0 /2 | | | | |  |
| ilość | dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy | | | | |  |
| **Gniazda rozszerzeń** | | | | | | |
| Rodzaj / ilość | PCI Express x 16 Gen 3/2,  PCI Express x 8 Gen 3/1,  minimalna ilość gniazd PCI Express - 4 | | | |  | |
| Mysz | USB z funkcją przewijania – optyczna | | | |  | |
| Klawiatura | USB US standard 101/102 klawisze z czytnikiem Smart Card | | | |  | |
| **Karta sieciowa** | | | | | | |
| Typ | Ethernet 100/1000 RJ-45 | | | |  | |
| Ilość | 1 | | | |  | |
| Obsługiwane funkcje | PXE, Wake on LAN, Alert on LAN | | | |  | |
| **Przewód** | | | | | | |
| Przewód | Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6 | | | |  | |
| **Karta graficzna** | | | | | | |
| Czy zintegrowana z płytą główną? | Nie | | | |  | |
| Typ | Karta z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału), do zastosowań CAD, modelingu 3D i zastosowań inżynierskich, min. 4 GB GDDR5 własnej . pamięci, liczba rdzeni/procesorów min 640, 2 złącza cyfrowe DP i/lub mini DP i/lub HDMI. Karta graficzna ma obsługiwać posiadane oprogramowanie Petrel firmy Schlumberger, zgodnie z „Opisem wymaganych parametrów technicznych stacji roboczych dla oprogramowania PETREL”. | | | |  | |
| Ilość | 1 | | | |  | |
| Ilość obsługiwanych monitorów | 4 | | | |  | |
| Wspierane graficzne API | OpenGL 4.5 lub wyższe, OpenCL, DirectX 12 lub wyższe | | | |  | |
| Rozdzielczość | 5K, 5120 x 2880 @ 60Hz | | | |  | |
| **Karta dźwiękowa** | | | | | | |
| Karta dźwiękowa | Zgodna z AC 97, HD Audio | | | |  | |
| Głośniki | Głośnik wbudowany w obudowę komputera | | | |  | |
| **Obudowa** | | | | | | |
| Typ | Typu Tower (Micro Tower lub Mini Tower lub Midi Tower, inne) | | | |  | |
| Zabezpieczenie | Obudowa w jednostce centralnej posiada czujnik otwarcia obudowy oraz zaczep (na elementach obudowy) pozwalający zabezpieczyć obudowę (za pomocą plomby/ kłódki której ramię można przełożyć przez otwory w zaczepach) przed niekontrolowanym otwarciem.  (przykładowa plomba <http://www.plomby.dacpol.com.pl/product.php?id_product=82> ) | | | |  | |
| **Bezpieczeństwo i monitorowanie** | | | | | | |
| Funkcje monitorowania | Zgodność z ACPI, Wake on LAN, WfM 2.0, zgodność DMI 2.0 | | | |  | |
| Funkcje bezpieczeństwa | Czujnik otwarcia obudowy | | | |  | |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6,  a także zapewniająca:  a) monitorowanie konfiguracji komputera – CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej  b) zdalną konfigurację ustawień BIOS  c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CDROM lub FDD  z serwera zarządzającego  d) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS- MAN 1.0.0 oraz DASH 1.0.0  e) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu,  w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS  f) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego | | | |  | |
| **Preinstalowane oprogramowanie** | | | | | | |
| System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej | | |  | | |
| Diagnostyka | Oprogramowanie do zarządzania i diagnostyki wyprodukowane przez producenta stacji wraz ze sterownikami | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monitor 24”** | | | **Parametry oferowane**  **(należy dokładnie określić oferowane parametry)** |
| **Minimalne parametry** | | | |
| Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 23,8" Panoramiczny | |  |
| Wielkość plamki (mm) | 0, 275 | |  |
| Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 1920 x 1080 | |  |
| Czas reakcji matrycy [msec] | 6 | |  |
| Jasność [Cd/m2] | 250 | |  |
| Kontrast | 1000:1 | |  |
| Inne | Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. Cienkie ramki ułatwiające prace przy dwóch monitorach, maks. 9mm - grubość jednej ramki | |  |
| **Porty Wejścia/Wyjścia** | | | |
| Rodzaj /ilość DVI/1 lub HDMI, DisplayPort/1, USB 3.0/2 | | |  |
| **Bezpieczeństwo** | | |  |
| Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 | |  |
| Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe ( DisplayPort i HDMI) |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)  do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość  i data: |
|  |  |  |  |

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**I. OŚWIADCZENIE**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

*(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)*

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn: **Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (sygn. postępowania NZP-240-38/2020)**

1)\* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)  do reprezentowania wykonawcy  lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób)  uprawnionej(ych): | Miejscowość  i data: |
|  |  |  |  |

2)\* zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).*  Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………….…………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)  do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość  i data: |
|  |  |  |  |

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.